88-4PIO Connector Pinout

See 88-4PIO Manual page 1-8

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DB25 Pin | Function | Usual Direction | 88-4PIO Pin |
| 1 |  |  |  |
| 2 | CA1 | In | 1 |
| 3 | CA2 | out | 2 |
| 4 | PA0 | In | 3 |
| 5 | PA1 | In | 4 |
| 6 | GND | - | 5 |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 | PB6 | Out | 9 |
| 11 | PB7 | Out | 10 |
| 12 | CB1 | In | 11 |
| 13 | CB2 | Out | 12 |
| 14 | PA2 | In | 24 |
| 15 | PA3 | In | 23 |
| 16 | PA4 | In | 22 |
| 17 | PA5 | In | 21 |
| 18 | PA6 | In | 20 |
| 19 | PA7 | In | 19 |
| 20 | PB0 | Out | 18 |
| 21 | PB1 | Out | 17 |
| 22 | PB2 | Out | 16 |
| 23 | PB3 | Out | 15 |
| 24 | PB4 | Out | 14 |
| 25 | PB5 | Out | 13 |