BEGIN CRO5  Cromemco CP/M - DSDD 8 and 5 1/4HD ITC system rev a"
DENSITY MFM ,HIGH 
CYLINDERS 77 SIDES 2 SECTORS 16,512 SKIP 
SIDE1 0 1,5,9,13,2,6,10,14,3,7,11,15,4,8,12,16
SIDE2 1 1,5,9,13,2,6,10,14,3,7,11,15,4,8,12,16
ORDER SIDES 
BSH 4 BLM 15 EXM 0 DSM 608 DRM 255 AL0 0F0H AL1 0 OFS 2
END 